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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2026
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	Α/Α
	ΕΝΔΕΙΞΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	Α/Τ
	Ε/Μ
	ΠΟΣΟΤΗTA
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€)
	ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με μήκος στήλης έως 100 m
	1
	τεμ.
	60,00
	 
	 

	2
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με μήκος στήλης από 101 m έως 200 m
	2
	τεμ.
	60,00
	 
	 

	3
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με μήκος στήλης από 201 m έως 300 m
	3
	τεμ.
	30,00
	 
	 

	4
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg ή ισχύος έως 20 PS
	4
	τεμ.
	18,00
	 
	 

	5
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg, ή ισχύος από 21 PS έως 40 PS
	5
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	6
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg ή ισχύος από 41 PS έως 60 PS
	6
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	7
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg ή ισχύος από 61 PS έως 100 PS
	7
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	8
	Εργασία εξαγωγής, κατασκευής νέου και επανατοποθέτησης μανδύα ψύξεως υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, οποιασδήποτε διαμέτρου
	8
	τεμ.
	30,00
	 
	 

	9
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, έως 10 βαθμίδες
	9
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	10
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής  και επανασυναρμολόγησης, στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, από 11 έως 20 βαθμίδες
	10
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	11
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, από 21 έως 30 βαθμίδες
	11
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	12
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος έως 20 PS
	12
	τεμ.
	15,00
	 
	 

	13
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος από 21 PS έως 40 PS
	13
	τεμ.
	15,00
	 
	 

	14
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος από 41 PS έως 60 PS
	14
	τεμ.
	12,00
	 
	 

	15
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης μονοβάθμιας φυγοκέντρου αντλίας
	15
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	16
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης διβάθμιας ή τριβάθμιας φυγοκέντρου αντλίας
	16
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	17
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης πολυβάθμιας (άνω των τριών βαθμίδων) φυγοκέντρου αντλίας
	17
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	18
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος έως 20 PS
	18
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	19
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος από 21 έως 50 PS
	19
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	20
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος από 51 έως 100 PS
	20
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	21
	Εργασία αντικατάστασης σωλήνων στήλης με νέους, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος διαμέτρου:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 50 mm, γαλβανιζέ βαρέως τύπου
	21α
	μ.μ.
	150,00   
	 
	 

	
	β) DN 80 mm, mannesmann φλαντζωτή 
	21β
	μ.μ.
	750,00   
	 
	 

	
	γ) DN 100 mm, mannesmann φλαντζωτή 
	21γ
	μ.μ.
	150,00   
	 
	 

	22
	Εργασία φυσήματος, καθαρισμού και ανάπτυξης γεωτρήσεως
	22
	μ.μ.
	300,00   
	 
	 

	23
	Εργασία κατασκευής και εγκατάστασης οριζοντίου booster ξηρού τύπου, αποτελούμενο από την ανάλογη βάση με τον στεγανό μανδύα ψύξεως και οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 120 m3/h, μανομετρικό 99 m, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 60 PS 
	23
	τεμ.
	3,00   
	 
	 

	24
	Εργασία κατασκευής και εγκατάστασης οριζοντίου booster ξηρού τύπου, αποτελούμενο από την ανάλογη βάση με τον στεγανό μανδύα ψύξεως και οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 140 m3/h, μανομετρικό 142 m, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 100 PS 
	24
	τεμ.
	3,00   
	 
	 

	25
	Εργασία κατασκευής και εγκατάστασης οριζοντίου φυγοκεντρικού αντλητικού συγκροτήματος τύπου monoblock, αποτελούμενο από την ανάλογη μεταλλική βάση και αντλία παροχής έως 120 m3/h, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος έως 20 PS 
	25
	τεμ.
	3,00   
	 
	 

	26
	Εργασία εξαγωγής, καθαρισμού και επανατοποθέτησης διαχυτικού δίσκου, συστήματος υποβρύχιου αερισμού Ε.Ε.Λ.
	61
	τεμ.
	150,00
	 
	 

	27
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, χαλυβδοσωλήνα mannesmann διαμέτρου:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 65 mm
	27α
	μ.μ.
	3,00
	 
	 

	
	β) DN 80 mm
	27β
	μ.μ.
	15,00
	 
	 

	
	γ) DN 100 mm
	27γ
	μ.μ.
	15,00
	 
	 

	
	δ) DN 125 mm
	27δ
	μ.μ.
	12,00
	 
	 

	
	ε) DN 150 mm
	27ε
	μ.μ.
	12,00
	 
	 

	
	στ) DN 200 mm
	27στ
	μ.μ.
	12,00
	 
	 

	28
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χυτοσιδηράς δικλείδας σύρτου, τύπου ελαστικής εμφράξεως διαμέτρου:                                               
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 65 mm, PN 10 At
	28α
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	β) DN 80 mm, PN 10 At
	28β
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	
	γ) DN 100 mm, PN 10 At
	28γ
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	
	δ) DN 125 mm, PN 10 At
	28δ
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	ε) DN 150 mm, PN 10 At
	28ε
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	στ) DN 200 mm, PN 10 At
	28στ
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	29
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χυτοσιδηράς δικλείδας τύπου πεταλούδας, διαμέτρου:                                               
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 100 mm, PN 10 At
	29α
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	β) DN 125 mm, PN 10 At
	29β
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	γ) DN 150 mm, PN 10 At
	29γ
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	30
	Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανεγκατάστασης, βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου υδροστόπ, διαμέτρου:                                               
	 

	
	α) DN 80 mm, PN 10 At
	30α
	τεμ.
	12,00
	 
	 

	
	β) DN 100 mm, PN 10 At
	30β
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	
	γ) DN 125 mm, PN 10 At
	30γ
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	
	δ) DN 150 mm, PN 10 At
	30δ
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	ε) DN 200 mm, PN 10 At
	30ε
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	31
	Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανατοποθέτησης, αντιπληγματικής βαλβίδας, διαμέτρου:                                               
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 65 mm, PN 10 At
	31α
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	β) DN 80 mm, PN 10 At
	31β
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	32
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, χυτοσιδηρού ενωτικού τεμαχίου, διαμέτρου:  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 160 mm
	32α
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	
	β) DN 200 mm
	32β
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	33
	σητ
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 80 mm, PN 10 At 
	33α
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	β) DN 100 mm, PN 10 At
	33β
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	γ) DN 125 mm, PN 10 At
	33γ
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	δ) DN 150 mm, PN 10 At
	33δ
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	34
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χαλύβδινης φλάντζας, διαμέτρου:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 65 mm, PN 10 At
	34α
	τεμ.
	27,00
	 
	 

	
	β) DN 80 mm, PN 10 At
	34β
	τεμ.
	30,00
	 
	 

	
	γ) DN 100 mm, PN 10 At
	34γ
	τεμ.
	30,00
	 
	 

	
	δ) DN 125 mm, PN 10 At
	34δ
	τεμ.
	15,00
	 
	 

	
	ε) DN 150 mm, PN 10 At
	34ε
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	
	στ) DN 200 mm, PN 10 At
	34στ
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	35
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χαλύβδινης διαστολής - συστολής, DN 80 έως 200 mm
	35
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	36
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χαλύβδινης καμπύλης, διαμέτρου:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 65 mm
	36α
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	
	β) DN 80 mm 
	36β
	τεμ.
	15,00
	 
	 

	
	γ) DN 100 mm 
	36γ
	τεμ.
	15,00
	 
	 

	
	δ) DN 125 mm 
	36δ
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	
	ε) DN 150 mm 
	36ε
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	
	στ) DN 200 mm 
	36στ
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	37
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, μανομέτρου γλυκερίνης  Φ 63 mm
	37
	τεμ.
	45,00
	 
	 

	38
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, φίλτρου αναρροφήσεως, διαμέτρου:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 125 mm 
	38α
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	β) DN 150 mm 
	38β
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	γ) DN 200 mm 
	38γ
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	39
	Εργασία κατασκευής απλών μεταλλικών κατασκευών
	39
	kgr
	750,00
	 
	 

	40
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, ηλεκτρικού πίνακα υποβρυχίου ισχύος: 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) Ισχύος έως 30 PS
	40α
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	
	β) Ισχύος από 31 PS έως 60 PS
	40β
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	
	γ) Ισχύος από 61 PS έως 100 PS
	40γ
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	41
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, ρυθμιστή στροφών (inverter), ισχύος: 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) Ισχύος έως και 20 PS
	41α
	τεμ.
	6,00
	
	 

	
	β) Ισχύος από 21 έως και 50 PS
	41β
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	
	γ) Ισχύος από 51 έως και 100 PS
	41γ
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	42
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, μετατροπέα πίεσης 0 - 10 At, 4 - 20 mA
	42
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	43
	Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανεγκατάστασης, ασύρματου φλοτέρ εμβέλειας 5 Km
	43
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	44
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, καλωδίου τύπου ΝΥΥ, διατομής:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) Διατομής  3 x 1,5 mm2      
	44α
	μ.μ.
	3.600,00
	 
	 

	
	β) Διατομής  3 x 6 mm2      
	44β
	μ.μ.
	1.402,50
	 
	 

	
	γ) Διατομής  3 x 10 mm2 
	44γ
	μ.μ.
	1.410,00
	 
	 

	
	δ) Διατομής  3 x 16 mm2
	44δ
	μ.μ.
	1.200,00
	 
	 

	45
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, συστήματος προστασίας ξηράς λειτουργίας
	45
	τεμ.
	60,00
	 
	 

	46
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, τριφασικού επιτηρητή φάσεων
	46
	τεμ.
	60,00
	 
	 

	47
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, φλοτέρ στάθμης νερού
	47
	τεμ.
	45,00
	 
	 

	48
	Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανεγκατάστασης, αυτόματου χλωριωτή
	48
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	49
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο ρελέ εντός ηλεκτρικού πίνακα, ισχύος:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) Ισχύος έως 15 KW
	49α
	τεμ.
	90,00
	 
	 

	
	β) Ισχύος έως 22 KW
	49β
	τεμ.
	60,00
	 
	 

	
	γ) Ισχύος έως 40 KW
	49γ
	τεμ.
	60,00
	 
	 

	
	δ) Ισχύος έως 70 KW
	49δ
	τεμ.
	30,00
	 
	 

	50
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο αμπερομέτρου ή βολτομέτρου ηλεκτρικού πίνακα.
	50
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	51
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο διακόπτη εντάσεως έως 100 Α, σε ηλεκτρικού πίνακα.
	51
	τεμ.
	15,00
	 
	 

	52
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο Μ/Σ 220/48 V, σε ηλεκτρικού πίνακα.
	52
	τεμ.
	15,00
	 
	 

	53
	Εργασία εγκατάστασης ηλεκτροδίου γειώσεως.
	53
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	54
	Εργασία ανακατασκευής κυκλώματος ισχύος, ηλεκτρικού πίνακα, ισχύος:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) Ισχύος έως 40 PS
	54α
	τεμ.
	15,00
	 
	 

	
	β) Ισχύος έως 80 PS
	54β
	τεμ.
	12,00
	 
	 

	
	γ) Ισχύος έως 125 PS
	54γ
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	55
	Εργασία κατασκευής βοηθητικού κυκλώματος αυτοματισμού, ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα
	55
	τεμ.
	15,00
	 
	 

	56
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων, παροχής έως 50 m3/h
	56
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	57
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων, παροχής από 51 m3/h έως 150 m3/h 
	57
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	58
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης, υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων, ανεξαρτήτως ισχύος ηλεκτροκινητήρα
	58
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	59
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης φυσητήρα αερισμού Ε.Ε.Λ., τύπου λοβών, ισχύος έως και 20 kW
	59
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	60
	Εργασία εξαγωγής, επισκευή και επανεγκατάσταση περιστρεφόμενου κόσκινου λυμάτων εισόδου Ε.Ε.Λ.
	60
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	61
	Εργασία εξαγωγής συμπιεστή εσχαρισμάτων Ε.Ε.Λ., επισκευή κοχλία, αντικατάσταση ηλεκτρομειωτήρα και επανατοποθέτηση στη μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων
	61
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	62
	Εργασία εξαγωγής φυσητήρα μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων, αντικατάσταση με νέο, επανατοποθέτηση και προσαρμογή σωληνώσεων
	62
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	63
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ6 και ισχύος εως 25 PS
	63
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	64
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ6 και ισχύος από 26 εως 50 PS
	64
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	65
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ8 και ισχύος από 60 εως 80 PS
	65
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	66
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ8 και ισχύος από 81 εως 125 PS
	66
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	67
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής εως 50 m3/h και έως 10 βαθμίδες
	67
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	68
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής εως 50 m3/h και από 11 έως 20 βαθμίδες
	68
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	69
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής από 51 εως 100 m3/h και έως 10 βαθμίδες
	69
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	70
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής από 51 εως 100 m3/h και από 11 έως 20 βαθμίδες
	70
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	71
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής άνω των 100 m3/h και έως 10 βαθμίδες
	71
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	72
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής ανω των 100 m3/h και από 11 έως 20 βαθμίδες
	72
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	73
	Ωριαία δαπάνη εργασίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου, ή τεχνίτη υδραυλικού
	73
	Ωριαία δαπάνη
	3.000,00
	 
	 

	74
	Ωριαία δαπάνη εργασίας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού                         Μηχανικού Π.Ε.
	74
	Ωριαία δαπάνη
	1.500,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 Δαπάνη εργασιών: 
	 

	
	
	
	 
	ΦΠΑ 24%:
	 

	
	
	
	 
	ΣΥΝΟΛΟ:
	 



Πολύγυρος,       -     - 2026



Ο Προσφέρων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	Α/Α
	ΕΝΔΕΙΞΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	Α/Τ
	Ε/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€)
	ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€)

	1
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με μήκος στήλης έως 100 m
	1
	τεμ.
	20,00
	 
	 

	2
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με μήκος στήλης από 101 m έως 200 m
	2
	τεμ.
	20,00
	 
	 

	3
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με μήκος στήλης από 201 m έως 300 m
	3
	τεμ.
	10,00
	 
	 

	4
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg ή ισχύος έως 20 PS
	4
	τεμ.
	6,00
	 
	 

	5
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg, ή ισχύος από 21 PS έως 40 PS
	5
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	6
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg ή ισχύος από 41 PS έως 60 PS
	6
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	7
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg ή ισχύος από 61 PS έως 100 PS
	7
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	8
	Εργασία εξαγωγής, κατασκευής νέου και επανατοποθέτησης μανδύα ψύξεως υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, οποιασδήποτε διαμέτρου
	8
	τεμ.
	10,00
	 
	 

	9
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, έως 10 βαθμίδες
	9
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	10
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής  και επανασυναρμολόγησης, στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, από 11 έως 20 βαθμίδες
	10
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	11
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, από 21 έως 30 βαθμίδες
	11
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	12
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος έως 20 PS
	12
	τεμ.
	5,00
	 
	 

	13
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος από 21 PS έως 40 PS
	13
	τεμ.
	5,00
	 
	 

	14
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος από 41 PS έως 60 PS
	14
	τεμ.
	4,00
	 
	 

	15
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης μονοβάθμιας φυγοκέντρου αντλίας
	15
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	16
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης διβάθμιας ή τριβάθμιας φυγοκέντρου αντλίας
	16
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	17
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης πολυβάθμιας (άνω των τριών βαθμίδων) φυγοκέντρου αντλίας
	17
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	18
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος έως 20 PS
	18
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	19
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος από 21 έως 50 PS
	19
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	20
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος από 51 έως 100 PS
	20
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	21
	Εργασία αντικατάστασης σωλήνων στήλης με νέους, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος διαμέτρου:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 50 mm, γαλβανιζέ βαρέως τύπου
	21α
	μ.μ.
	50,00   
	 
	 

	
	β) DN 80 mm, mannesmann φλαντζωτή 
	21β
	μ.μ.
	250,00   
	 
	 

	
	γ) DN 100 mm, mannesmann φλαντζωτή 
	21γ
	μ.μ.
	50,00   
	 
	 

	22
	Εργασία φυσήματος, καθαρισμού και ανάπτυξης γεωτρήσεως
	22
	μ.μ.
	100,00   
	 
	 

	23
	Εργασία κατασκευής και εγκατάστασης οριζοντίου booster ξηρού τύπου, αποτελούμενο από την ανάλογη βάση με τον στεγανό μανδύα ψύξεως και οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 120 m3/h, μανομετρικό 99 m, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 60 PS 
	23
	τεμ.
	1,00   
	 
	 

	24
	Εργασία κατασκευής και εγκατάστασης οριζοντίου booster ξηρού τύπου, αποτελούμενο από την ανάλογη βάση με τον στεγανό μανδύα ψύξεως και οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 140 m3/h, μανομετρικό 142 m, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 100 PS 
	24
	τεμ.
	1,00   
	 
	 

	25
	Εργασία κατασκευής και εγκατάστασης οριζοντίου φυγοκεντρικού αντλητικού συγκροτήματος τύπου monoblock, αποτελούμενο από την ανάλογη μεταλλική βάση και αντλία παροχής έως 120 m3/h, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος έως 20 PS 
	25
	τεμ.
	1,00   
	 
	 

	26
	Εργασία εξαγωγής, καθαρισμού και επανατοποθέτησης διαχυτικού δίσκου, συστήματος υποβρύχιου αερισμού Ε.Ε.Λ.
	61
	τεμ.
	50,00
	 
	 

	27
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, χαλυβδοσωλήνα mannesmann διαμέτρου:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 65 mm
	27α
	μ.μ.
	1,00
	 
	 

	
	β) DN 80 mm
	27β
	μ.μ.
	5,00
	 
	 

	
	γ) DN 100 mm
	27γ
	μ.μ.
	5,00
	 
	 

	
	δ) DN 125 mm
	27δ
	μ.μ.
	4,00
	 
	 

	
	ε) DN 150 mm
	27ε
	μ.μ.
	4,00
	 
	 

	
	στ) DN 200 mm
	27στ
	μ.μ.
	4,00
	 
	 

	28
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χυτοσιδηράς δικλείδας σύρτου, τύπου ελαστικής εμφράξεως διαμέτρου:                                               
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 65 mm, PN 10 At
	28α
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	
	β) DN 80 mm, PN 10 At
	28β
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	γ) DN 100 mm, PN 10 At
	28γ
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	δ) DN 125 mm, PN 10 At
	28δ
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	
	ε) DN 150 mm, PN 10 At
	28ε
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	
	στ) DN 200 mm, PN 10 At
	28στ
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	29
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χυτοσιδηράς δικλείδας τύπου πεταλούδας, διαμέτρου:                                               
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 100 mm, PN 10 At
	29α
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	
	β) DN 125 mm, PN 10 At
	29β
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	
	γ) DN 150 mm, PN 10 At
	29γ
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	30
	Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανεγκατάστασης, βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου υδροστόπ, διαμέτρου:                                               
	 

	
	α) DN 80 mm, PN 10 At
	30α
	τεμ.
	4,00
	 
	 

	
	β) DN 100 mm, PN 10 At
	30β
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	γ) DN 125 mm, PN 10 At
	30γ
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	
	δ) DN 150 mm, PN 10 At
	30δ
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	
	ε) DN 200 mm, PN 10 At
	30ε
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	31
	Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανατοποθέτησης, αντιπληγματικής βαλβίδας, διαμέτρου:                                               
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 65 mm, PN 10 At
	31α
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	
	β) DN 80 mm, PN 10 At
	31β
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	32
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, χυτοσιδηρού ενωτικού τεμαχίου, διαμέτρου:  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 160 mm
	32α
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	β) DN 200 mm
	32β
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	33
	σητ
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 80 mm, PN 10 At 
	33α
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	
	β) DN 100 mm, PN 10 At
	33β
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	
	γ) DN 125 mm, PN 10 At
	33γ
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	
	δ) DN 150 mm, PN 10 At
	33δ
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	34
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χαλύβδινης φλάντζας, διαμέτρου:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 65 mm, PN 10 At
	34α
	τεμ.
	9,00
	 
	 

	
	β) DN 80 mm, PN 10 At
	34β
	τεμ.
	10,00
	 
	 

	
	γ) DN 100 mm, PN 10 At
	34γ
	τεμ.
	10,00
	 
	 

	
	δ) DN 125 mm, PN 10 At
	34δ
	τεμ.
	5,00
	 
	 

	
	ε) DN 150 mm, PN 10 At
	34ε
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	στ) DN 200 mm, PN 10 At
	34στ
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	35
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χαλύβδινης διαστολής - συστολής, DN 80 έως 200 mm
	35
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	36
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χαλύβδινης καμπύλης, διαμέτρου:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 65 mm
	36α
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	β) DN 80 mm 
	36β
	τεμ.
	5,00
	 
	 

	
	γ) DN 100 mm 
	36γ
	τεμ.
	5,00
	 
	 

	
	δ) DN 125 mm 
	36δ
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	ε) DN 150 mm 
	36ε
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	στ) DN 200 mm 
	36στ
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	37
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, μανομέτρου γλυκερίνης  Φ 63 mm
	37
	τεμ.
	15,00
	 
	 

	38
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, φίλτρου αναρροφήσεως, διαμέτρου:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) DN 125 mm 
	38α
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	
	β) DN 150 mm 
	38β
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	
	γ) DN 200 mm 
	38γ
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	39
	Εργασία κατασκευής απλών μεταλλικών κατασκευών
	39
	kgr
	250,00
	 
	 

	40
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, ηλεκτρικού πίνακα υποβρυχίου ισχύος: 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) Ισχύος έως 30 PS
	40α
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	β) Ισχύος από 31 PS έως 60 PS
	40β
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	
	γ) Ισχύος από 61 PS έως 100 PS
	40γ
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	41
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, ρυθμιστή στροφών (inverter), ισχύος: 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) Ισχύος έως και 20 PS
	41α
	τεμ.
	2,00
	
	 

	
	β) Ισχύος από 21 έως και 50 PS
	41β
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	
	γ) Ισχύος από 51 έως και 100 PS
	41γ
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	42
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, μετατροπέα πίεσης 0 - 10 At, 4 - 20 mA
	42
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	43
	Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανεγκατάστασης, ασύρματου φλοτέρ εμβέλειας 5 Km
	43
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	44
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, καλωδίου τύπου ΝΥΥ, διατομής:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) Διατομής  3 x 1,5 mm2      
	44α
	μ.μ.
	1.200,00
	 
	 

	
	β) Διατομής  3 x 6 mm2      
	44β
	μ.μ.
	467,50
	 
	 

	
	γ) Διατομής  3 x 10 mm2 
	44γ
	μ.μ.
	470,00
	 
	 

	
	δ) Διατομής  3 x 16 mm2
	44δ
	μ.μ.
	400,00
	 
	 

	45
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, συστήματος προστασίας ξηράς λειτουργίας
	45
	τεμ.
	20,00
	 
	 

	46
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, τριφασικού επιτηρητή φάσεων
	46
	τεμ.
	20,00
	 
	 

	47
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, φλοτέρ στάθμης νερού
	47
	τεμ.
	15,00
	 
	 

	48
	Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανεγκατάστασης, αυτόματου χλωριωτή
	48
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	49
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο ρελέ εντός ηλεκτρικού πίνακα, ισχύος:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) Ισχύος έως 15 KW
	49α
	τεμ.
	30,00
	 
	 

	
	β) Ισχύος έως 22 KW
	49β
	τεμ.
	20,00
	 
	 

	
	γ) Ισχύος έως 40 KW
	49γ
	τεμ.
	20,00
	 
	 

	
	δ) Ισχύος έως 70 KW
	49δ
	τεμ.
	10,00
	 
	 

	50
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο αμπερομέτρου ή βολτομέτρου ηλεκτρικού πίνακα.
	50
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	51
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο διακόπτη εντάσεως έως 100 Α, σε ηλεκτρικού πίνακα.
	51
	τεμ.
	5,00
	 
	 

	52
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο Μ/Σ 220 / 48 V, σε ηλεκτρικού πίνακα.
	52
	τεμ.
	5,00
	 
	 

	53
	Εργασία εγκατάστασης ηλεκτροδίου γειώσεως.
	53
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	54
	Εργασία ανακατασκευής κυκλώματος ισχύος, ηλεκτρικού πίνακα, ισχύος:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	α) Ισχύος έως 40 PS
	54α
	τεμ.
	5,00
	 
	 

	
	β) Ισχύος έως 80 PS
	54β
	τεμ.
	4,00
	 
	 

	
	γ) Ισχύος έως 125 PS
	54γ
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	55
	Εργασία κατασκευής βοηθητικού κυκλώματος αυτοματισμού, ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα
	55
	τεμ.
	5,00
	 
	 

	56
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων, παροχής έως 50 m3/h
	56
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	57
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων, παροχής από 51 m3/h έως 150 m3/h 
	57
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	58
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης, υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων, ανεξαρτήτως ισχύος ηλεκτροκινητήρα
	58
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	59
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης φυσητήρα αερισμού Ε.Ε.Λ., τύπου λοβών, ισχύος έως και 20 kW
	59
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	60
	Εργασία εξαγωγής, επισκευή και επανεγκατάσταση περιστρεφόμενου κόσκινου λυμάτων εισόδου Ε.Ε.Λ.
	60
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	61
	Εργασία εξαγωγής συμπιεστή εσχαρισμάτων Ε.Ε.Λ., επισκευή κοχλία, αντικατάσταση ηλεκτρομειωτήρα και επανατοποθέτηση στη μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων
	61
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	62
	Εργασία εξαγωγής φυσητήρα μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων, αντικατάσταση με νέο, επανατοποθέτηση και προσαρμογή σωληνώσεων
	62
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	63
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ6 και ισχύος εως 25 PS
	63
	τεμ.
	3,00
	 
	 

	64
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ6 και ισχύος από 26 εως 50 PS
	64
	τεμ.
	2,00
	 
	 

	65
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ8 και ισχύος από 60 εως 80 PS
	65
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	66
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ8 και ισχύος από 81 εως 125 PS
	66
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	67
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής εως 50 m3/h και έως 10 βαθμίδες
	67
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	68
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής εως 50 m3/h και από 11 έως 20 βαθμίδες
	68
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	69
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής από 51 εως 100 m3/h και έως 10 βαθμίδες
	69
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	70
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής από 51 εως 100 m3/h και από 11 έως 20 βαθμίδες
	70
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	71
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής άνω των 100 m3/h και έως 10 βαθμίδες
	71
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	72
	Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής ανω των 100 m3/h και από 11 έως 20 βαθμίδες
	72
	τεμ.
	1,00
	 
	 

	73
	Ωριαία δαπάνη εργασίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου, ή τεχνίτη υδραυλικού
	73
	Ωριαία δαπάνη
	1.000,00
	 
	 

	74
	Ωριαία δαπάνη εργασίας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού                         Μηχανικού Π.Ε.
	74
	Ωριαία δαπάνη
	500,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 Δαπάνη εργασιών: 
	 

	
	
	
	 
	ΦΠΑ 24%:
	 

	
	
	
	 
	ΣΥΝΟΛΟ:
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